|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių 13 priedas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| https://scontent.fvno3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/52585284_304309293772021_2780046706232786944_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=FuZfVIWA9OsAQkQ_01qO2twEl-OAMj5aJ9sWRTtyxhU3deeWbzkv9JkCg&_nc_ht=scontent.fvno3-1.fna&oh=c3df9be52364dfa89abf636bae88dbc0&oe=5EAAE024  **TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRA** | | **Rekomendacija išduoti orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą** | | | | | |
| **Pastaba:** | Ši rekomendacija yra naudojama pagal M.A.901 (g) punktą ir taikoma ELA1 kategorijai priklausantiems lėktuvams / sklandytuvams / moto sklandytuvams turintiems tipo sertifikatą ir nenaudojamiems komerciniam oro transportui. | | | | |
| **1 dalis** | **Bendra informacija** (AMC M.A.901 g) (a)) | | | | | | |
| 1.1 Tinkamumo skraidyti patikrą atliekantis asmuo: | |  | | | 1.2 TKA patvirtinimo Nr. | | **ELA1/ARC-** |
| (vardas, pavardė) | | |
| 1.3 Orlaivio naudotojas: | |  | | | | | |
| (fizinis / juridinis asmuo, kuris nurodytas orlaivio registracijos dokumente) | | | | | |
| 1.4 Dokumentų patikros data | |  | | 1.5 Dokumentų patikros vieta | |  | |
| 1.6 Orlaivio fizinės patikros data: | |  | | 1.7 Orlaivio fizinės patikros vieta | |  | |
| 1.8 TKA specialistai gali patikrinti orlaivį (vieta) | |  | | 1.9 Nurodyti laikotarpį | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 dalis** | **Informacija apie orlaivį** (AMC M.A.901 g) (b), (d) | | | |
| Paraiškos tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimui gauti nuoroda | | | | |
| 2.1 Orlaivio registracijos ženklas | | **LY -** | 2.2 Paraiškos pasirašymo data |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3 dalis** | **Orlaivio duomenys** (AMC M.A.901 g) (d)) | |
| Informacija apie techninės priežiūros darbus, orlaiviui atliktus nuo paskutinio TSPPP išdavimo | | |
| 3.1 Data: | 3.2 Atlikti Techninės priežiūros darbai | 3.3 Atlikusi organizacija / asmuo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 dalis** | **Orlaivio patikra** (AMC M.A.901 g) (e)) | | | | | | | | | **Atitinka** | | **Trūkumo Nr.** |
| **4.1.** **Orlaivio dokumentų patikra** | | | | | | | | | | **TAIP** | **NE** |
| **M.A.710 (a)**  Patikros metu peržiūrėti dokumentai: | | | | | | | | | |
| Orlaivio registravimo pažymėjimas: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimas | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivio žurnalas: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Leidimas naudoti radijo stotį: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivio, variklio, oro sraigto formuliarai: | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(1):**  Orlaivio, variklių ir sraigtų skrydžio valandos ir ciklai yra tinkamai užfiksuoti | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Orlaivis | | Variklis | | | Sraigtas | | |  |  |  |
| 4.1.1 Modelis: | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| 4.1.2 Serijos Nr.: | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| 4.1.3 Bendra skrida: | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| 4.1.4 Skrida po kap. remonto: | |  | |  | | |  | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(2):**  Yra naujausio leidimo orlaivio Skrydžių vykdymo vadovas (Flight Manual) ir atitinka orlaivio konfigūraciją | | | | | | | | | |  | | |
| 4.1.5 Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.: | |  | | | | 4.1.6 Pakeitimo Nr.: | | |  |  |  |  |
| **4 dalis** | **(tęsinys)** | | | | | | | | | **Atitinka** | | **Trūkumo Nr.** |
| **M.A.710 (a)(3):**  Visi techninės priežiūros darbai yra atlikti laiku ir pagal patvirtintą Techninės priežiūros programą; | | | | | | | | | | **TAIP** | **NE** |
| Visi TP darbai atlikti laiku pagal patvirtintą TPP | | | | | | | | | |  |  |  |
| TPP atitinka orlaivio konfigūraciją: | | | | | | | | | |  |  |  |
| TPP užduočių deviacijos taikomos tinkamai: | | | | | | | | | |  |  |  |
| TPP atitinka naujausius gamintojo dokumentus: (techninės priežiūros vadovas) | | | | | | | | | |  |  |  |
| Atlikta TPP metinė peržiūra: | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(4):**  Visi žinomi defektai yra pašalinti arba atidėti ir kontroliuojami (jei taikoma); | | | | | | | | | |  |  |  |
| Defektai fiksuojami Techniniame žurnale: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Visi užfiksuoti defektai pašalinti: | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(5):**  Visos taikomos TSD yra įgyvendintos ir tinkamai užregistruotos; | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivio TSD sąraše nurodytos visos taikomos TSD ir jų pakeitimo numeriai: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Ar orlaivio tipui/ komponentui taikoma TSD, bet netaikoma šiam orlaiviui, yra sąraše: | | | | | | | | | |  |  |  |
| TSD sąraše aiškiai nurodyta TSD atlikimo data, duomenys dubliuojami OTŽ: | | | | | | | | | |  |  |  |
| TSD sąraše aiškiai nurodyti TSD kontrolės kriterijai (valandos, ciklai, kalendorius): | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(6):**  Visos modifikacijos ir remontai yra tinkamai registruoti ir patvirtinti pagal 21 dalies reikalavimus; | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaiviui įgyvendintų modifikacijų sąrašas atitinka orlaivio konfigūraciją: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Visos įgyvendinto modifikacijos ir remontai yra patvirtintos pagal 21 dalies reikalavimus: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Įgyvendintos modifikacijos atsispindi patvirtintoje TPP, AFM (jei taikoma): | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(7):**  Visi riboto galiojimo (RG) komponentai yra tinkamai identifikuoti ir nesibaigęs jų galiojimo laikas; | | | | | | | | | |  |  |  |
| Pateiktame RG komponentų sąraše nurodyti visi orlaivyje sumontuoti RG komponentai: | | | | | | | | | |  |  |  |
| RG komponentai nurodyti TPP kartu su kontrolės kriterijais (valandos, ciklai, kalend.): | | | | | | | | | |  |  |  |
| RG komponentų nustatyti resursai nepasibaigę: | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(8):**  Visų techninės priežiūros darbų Atidavimo naudoti pažymėjimai (ANP) išrašyti pagal M dalies reikalavimus; | | | | | | | | | |  |  |  |
| Visų TP darbų Atidavimo naudoti pažymėjimas išleistas pagal M.A.801 (a), (b) arba (c) reikalavimus: | | | | | | | | | |  |  |  |
| ANP nurodyti duomenys atitinka M.A.801 (f) punkto reikalavimus: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivyje sumontuoti komponentai turi EASA 1 formą (*jei taikoma*) | | | | | | | | | |  |  |  |
| ANP įtraukti į orlaivio/variklio/oro sraigto (*jei taikoma*) formuliarus: | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(9):**  Naujausias masės ir centruotės duomenų lapas atitinka orlaivio konfigūraciją; | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivio svėrimo užduotis yra nurodyta TPP: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Po paskutinio orlaivio svėrimo nėra įgyvendintų modifikacijų, įtakojančių orlaivio masę ir centruotę: | | | | | | | | | |  |  |  |
| Orlaivio masės ir centruotės duomenys atitinka esamą orlaivio konfigūraciją: | | | | | | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(10):**  Orlaivis atitinka naujausią tipo sertifikato duomenų lapą; | | | | | | | | | |  |  |  |
| 4.1.7 Orlaivio Tipo sertifikato duomenų lapo Nr.: | | |  | | 4.1.8 Pakeitimo Nr.: | | |  | |  |  |  |
| **M.A.710 (a)(11):**  Jei taikoma, orlaivis turi išduotą triukšmo pažymėjimą, atitinkantį orlaivio konfigūraciją; | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Dalis | **Orlaivio patikra** (AMC M.A.901 g) (e)) | | | | **Atitinka** | | **Trūkumo Nr.** |
| **4.2. Orlaivio fizinė patikra** | | | | | **TAIP** | **NE** |
| **M.A.710 (c)(1):**  Orlaivio ženklinimas atitinka galiojančius reikalavimus | | | | |
| Atpažinimo ženklai ant orlaivio konstrukcijos užrašyti ar užklijuoti kontrastinga fonui spalva | | | | |  |  |  |
| Orlaivio atpažinimo ženklai gerai matomi ir aiškiai įskaitomi | | | | |  |  |  |
| Atpažinimo ženklų simboliai užrašyti didžiosiomis lotyniškos abėcėlės raidėmis be ornamentų ištisine linija | | | | |  |  |  |
| Orlaivio atpažinimo lentelėje nurodyti visi reikalavimuose nurodyti duomenys: | | | | |  |  |  |
| **A.710 (c)(2):**  Orlaivio Skrydžių vykdymo vadovas (Flight Manual) atitinka orlaivio konfigūraciją; | | | | |  |  |  |
| 4.2.1 Skrydžių vykdymo vadovo dok. Nr.: | |  | 4.2.2 Revizijos Nr.: |  |  |  |  |
| **AMC M.A.710 (c)(3):**  Orlaivio konfigūracija atitinka patvirtintus dokumentus; | | | | |  |  |  |
| Orlaivio konfigūracija atitinka patvirtintus dokumentus | | | | |  |  |  |
| TPP atitinka orlaivio konfigūraciją: | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (c)(4):**  Patikrinimo metu nebuvo aptikta defektų, neatitinkančių M.A.403 punkto reikalavimų; | | | | |  |  |  |
| **M.A.710 (c)(5):**  Patikrinimo nenustatyta neatitikimų tarp orlaivio ir 4.1 skyriuje peržiūrėtų dokumentų | | | | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |
| **4.3.** **Papildomi reikalavimai** | | | | |  |  |  |
| Orlaivio sparnai ir liemuo | | | | |  |  |  |
| Orlaivio danga / apsiuva | | | | |  |  |  |
| Kabinos įstiklinimas / gaubtai | | | | |  |  |  |
| Važiuoklė | | | | |  |  |  |
| Važiuoklės įtraukimo ir fiksavimo mechanizmas (*jei taikoma*) | | | | |  |  |  |
| Važiuoklės ratai / padangos | | | | |  |  |  |
| Stabdžiai | | | | |  |  |  |
| Orlaivio kabina: | | | | |  |  |  |
| Žymėjimas (placards) | | | | |  |  |  |
| Minimalus reikalaujamas prietaisų kiekis | | | | |  |  |  |
| Sėdynės, saugos diržai, sėdynių tvirtinimas | | | | |  |  |  |
| Radijo ryšio priemonės | | | | |  |  |  |
| Elektros laidų instaliacija / tvirtinimas | | | | |  |  |  |
| Ugnies gesintuvas (*taikoma lėktuvams, motosklandytuvams*) | | | | |  |  |  |
| Vaistinėlė | | | | |  |  |  |
| Valdymo sistemos: | | | | |  |  |  |
| Skrydžio valdymo sistema: veikimas, leidžiami elementų laisvumai, minimalūs tarpai | | | | |  |  |  |
| Skrydžio valdymo sistema: bendra elementų būklė / korozija / atsisluoksniavimas | | | | |  |  |  |
| Orlaivio jėgainė | | | | |  |  |  |
| Variklio skyrius | | | | |  |  |  |
| Variklio skyriaus elektros instaliacija / tvirtinimas | | | | |  |  |  |
| Degalų / tepalų sistemos žarnos, jų tvirtinimas | | | | |  |  |  |
| Išmetimo sistema | | | | |  |  |  |
| Oro sraigtas: tvirtinimas, bendra būklė | | | | |  |  |  |
| Variklio / sraigto valdymo sistema ( *jei taikoma*): veikimas, bendra elementų būklė, leidžiami elementų laisvumai | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5 dalis** | | **Trūkumai** (AMC M.A.901 g) (f)) | |
|  | | | |
| **Trūkumo Nr.** | **Nustatyti trūkumai** | | **Atlikti veiksmai šalinant trūkumus** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6 dalis** | **prie rekomendacijos pridedami dokumentai** (AMC M.A.901 g) (c)) | | | |
| 6.1 Orlaivio registracijos pažymėjimo kopija | | TAIP  NE | 6.2 Pažymėjimo Nr. |  |
| 6.3 Paraiška išduoti orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą | | TAIP  NE | 6.4 Paraiškos data |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7 dalis** | **pareiškimas išduoti TSPPP** (AMC M.A.901 g) (g)) | | | | |
| **7.1 Patvirtinu, kad tikrintas orlaivis ir jo esama konfigūracija atitinka sekantiems punktams:** | | | | **Taip** | **Ne** |
| **- Tinkamumo skraidyti direktyvoms, įskaitant išleistas paskutines;** | | | |  |  |
| **- Tipo sertifikato duomenų lapui;** | | | |  |  |
| **- Techninės priežiūros programai;** | | | |  |  |
| **- Visų riboto galiojimo komponentų resursai galiojantys;** | | | |  |  |
| **- Turi galiojantį centruotės nustatymo duomenų lapą atitinkantį esamą konfigūraciją;** | | | |  |  |
| **- Visi remontai ir modifikacijos patvirtintos pagal 21 dalies reikalavimus;** | | | |  |  |
| **- Turi galiojantį ir atitinkantį konfigūraciją skrydžių vykdymo vadovą;** | | | |  |  |
| **- Atitinka eksploatacijos reikalavimus.** | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| **7.2 Rekomenduoju / NEREKOMENDUOJU** *(išbraukti kas netaikoma)* **orlaiviui išduoti tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimą (EASA 15a)** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | |  |  |  | |
|  | | (vardas, pavardė) | (data, parašas) |  | |

* Esant neigiamai rekomendacijai ir neištaisytiems trūkumams TSPPP negali būti išduodamas. Apie tai per 72 val. po sprendimo priėmimo turi būti informuota TKA;

**8. REKOMENDACIJOS PILDYMO INSTRUKCIJA**

**1 Dalis: 5 Dalis:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1  1.2 | Nurodyti ELA1 inspektoriaus vardą, pavardę  Nurodyti ELA1 inspektoriaus numerį |  | Bendri reikalavimai | Grafoje „Trūkumo Nr.“ nurodomas nustatyto trūkumo numeris.  Grafoje „Nustatyti trūkumai“ aprašomi peržiūros metu rasti neatitikimai.  Grafoje „Atlikti veiksmai šalinant trūkumus“ nurodomi veiksmai, kurių buvo imtasi, kad pašalinti nustatytus trūkumus | |
| 1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  **1 2 Dalis:** | Nurodyti orlaivio naudotoją  Nurodyti orlaivio dokumentų patikros datą  Nurodyti orlaivio dokumentų patikros vietą  Nurodyti orlaivio fizinės patikros datą  Nurodyti orlaivio fizinės patikros vietą  Nurodyti vietą, kurioje, esant būtinybei orlaivį galės patikrinti CAA  Nurodyti laikotarpį, kuriuo, esant būtinybei orlaivį galės patikrinti CAA |  | **6 Dalis:**  6.1, 6.3  6.2  6.4 | Nurodyti prie rekomendacijos pridedamus dokumentus.  Nurodyti orlaivio registravimo pažymėjimo numeris. Jei orlaivis yra naujai registruojamas į LT civilinių orlaivių registrą ši grafa gali būti nepildoma.  Nurodyti pridedamos paraiškos orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimui / tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimui ir / arba tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimui gauti pasirašymo datą. | |
| 2.1  2.2  **3 Dalis:** | Nurodyti orlaivio registracijos ženklus. Jei orlaivis yra naujai registruojamas į LT civilinių orlaivių registrą ir registracijos ženklai nerezervuoti, ši grafa gali būti nepildoma.  Nurodyti Paraiškos orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimui / tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimui ir / arba tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimui gauti pasirašymo datą. |  | **7 Dalis:** |  |
| 7.1  7.2 | Nurodyti orlaivio atitikimą išvardintiems reikalavimams. Atitikimas reikalavimams žymimas grafose „Taip“ / „Ne“, varnele (V) . Tuo atveju, jei pažymima „Ne“, orlaivis negali būti pripažintas tinkamu skraidyti.  Nurodomas sprendimas dėl TSPPP išdavimo, jį priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas ir data. |
| 3.1  3.2  3.3  **4 Dalis:**  Bendri reikalavimai  4.1.1  4.1.2 | Nurodyti datą  Nurodyti pagrindinę informaciją apie atliktus techninės priežiūros darbus (pvz. 50 val. patikra, 100 val./12 mėn. patikra, patikra skraidymų sezono pradžioje, remontas, variklio keitimas ir pan.)  Nurodyti techninės priežiūros darbus atlikusią organizaciją (pavadinimas, patvirtinimo numeris) / asmenį (vardas, pavardė, licencijos numeris)  Pildant rekomendacijos 4-ąją dalį yra vertinamas orlaivio atitikimas nurodytiems reikalavimams. Atitikimas reikalavimams žymimas grafoje „Atitinka“, varnele (V) pažymint „Taip“ / „Ne“. Tuo atveju, jei pažymima „Ne“, šalia esančiame stulpelyje turi būti nurodomas trūkumo numeris. Nustatytas neatitikimas turi būti aprašomas 5-oje rekomendacijos dalyje.  Nurodyti orlaivio / variklio (*jei taikoma*) / sraigto (*jei taikoma*) modelį.  Nurodyti orlaivio / variklio (*jei taikoma*) / sraigto (*jei taikoma*) serijos numerį. |  |  |  | |
| 4.1.3  4.1.4  4.1.5  4.1.6  4.1.7  4.1.8  4.2.1  4.2.2 | Nurodyti bendrą orlaivio / variklio (*jei taikoma*) / sraigto (*jei taikoma*) skridą.  Nurodyti orlaivio / variklio (*jei taikoma*) / sraigto (*jei taikoma*) skridą po paskutinio kapitalinio remonto. Jei orlaivio tipui / varikliui / sraigtui nenumatytas kapitalinis remontas, nurodoma skridą po didžiausios apimties Techninės priežiūros programoje numatytų darbų.  Nurodyti orlaivio skrydžių vykdymo vadovo numerį. Jei numerio nėra – nurodyti orlaivio skrydžių vykdymo vadovo pavadinimą.  Nurodyti skrydžių vykdymo vadovo pakeitimo (revizijos) numerį).  Nurodyti galiojantį orlaivio tipo sertifikato duomenų lapo numerį.  Nurodyti galiojančio orlaivio tipo sertifikato duomenų lapo paskutinio pakeitimo numerį (reviziją).  Nurodyti orlaivyje esančio skrydžių vykdymo vadovo numerį. Jei numerio nėra – nurodyti orlaivio skrydžių vykdymo vadovo pavadinimą.  Nurodyti orlaivyje esančio skrydžių vykdymo vadovo pakeitimo (revizijos) numerį). |  |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |